**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Н. Ненашкин

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку мини-погрузчика и навесного оборудования

**Требования к техническим характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара (материала) | Наименование показателя | Минимальное значение показателей | Максимальное значение показателей | Значениепоказателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого материала, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Ед.измерения | Количество, шт |
| 1 | Мини-погрузчик | Число цилиндров |  |  | 1 |  | шт. | 1 |
| Тип запуска |  |  | электрический |  |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 12 |  |  |  |
| Объем двигателя, см3 |  |  | 458 |  |
| Тип охлаждения |  |  | Воздушное |  |
| Максимальный расход топлива, л/час |  | 2,5 |  |  |
| Тип топлива |  |  | Бензин АИ 95 |  |
| Максимальное давление в гидросистеме, bar |  |  | 200  |  |
| Объем гидравлического масла, л. |  |  | 40 |  |
| Гидросистема |  |  | Трехконтурная |  |
| Трансмиссия |  |  | Гидрообъемная двухступенчатая |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 500 |  |  |  |
| Скорость передвижения 1 передача, км/ч |  | 3 |  |  |
| Скорость передвижения 2 передача, км/ч |  | 6 |  |  |
| Привод |  |  | Гусеничный |  |
| Ходовая система |  |  | 2 гидромотора |  |
| Сила тяги, Н |  |  | 7,500 |  |
| Габариты, мм |  | 2150x800x1450 |  |  |
| Дорожный просвет по нижней точке, мм. | 160 |  |  |  |
| Высота подъема стрелы, мм. | 2400 |  |  |  |
| Гусеницы |  |  | 185/72/38 |  |
| 2 | Ковш универсальный | Назначение  |  |  | Погрузка и разгрузка, срезание грунта, выравнивание и транспортировка песка, щебня, гравия и других сыпучих материалов. |  | шт. | 1 |
| Совместимость  |  |  | Совместимость с мини-погрузчиком (п.1 настоящего ТЗ) |  |
| Ширина, мм. | 1100 |  |  |  |
| Объем, л. | 130 |  |  |  |
| 3 | Снегоротор (снегоотбрасыватель) | Назначение  |  |  | Очистка территории от снега. Дистанционная регулировка выброса |  | шт. | 1 |
| Совместимость  |  |  | Совместимость с мини-погрузчиком (п.1 настоящего ТЗ) |  |
| Ширина захвата, мм. | 980 |  |  |  |
| Угол поворота разгрузочного желоба, градусы |  |  | 360 |  |
| Высота захвата, мм. | 450 |  |  |  |
| Диаметр шнека, мм. | 300 |  |  |  |
| Дальность выброса, м. |  | 10 |  |  |

**Условия поставки Товара:**

1. **Общие требования к Товару, требования к качеству, потребительским свойствам.**
	1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, не допускающей повреждения при транспортировке, не ранее 2022 года выпуска;
	2. Товар должен соответствовать или превышать требования технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.
2. **Требования к маркировке Товара.**
	1. Поставщик поставляет Товар промаркированным в установленном порядке и упакованным в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, с приложением необходимых инструкций по эксплуатации;
	2. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или Товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции;
	3. Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
* наименование страны, где изготовлена продукция;
* наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
* наименование и вид (назначение) изделия;
* дата изготовления;
* единый знак обращения на рынке;
* срок службы продукции (при необходимости);
* гарантийный срок службы (при необходимости);
* Товарный знак (при наличии).
	1. Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.
1. **Требования к технической документации.**
	1. Товар должен иметь необходимые Руководства пользователя;
	2. Техническая документация должна быть на русском языке;
	3. Представление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается;
	4. Товар должен сопровождаться копиями необходимых сертификатов соответствия.
2. **Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, и гарантийное обслуживание товара.**
	1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 36 месяцев без ограничения пробега;
	2. Поставщик осуществляет поставку, техническое обслуживание и ремонт Товара в течение срока гарантии по месту поставки Товара. Расходы, связанные с обслуживанием Товара в течение срока гарантии, несет Поставщик. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие части (комплектующие изделия);
	3. Во время гарантийного периода Поставщик, при наступлении гарантийного случая, должен устранять все обнаруженные неисправности в соответствии с нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. Максимальный срок гарантийного ремонта не может превышать 45 рабочих дней;
	4. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть оригинальными и новыми, не бывшими в употреблении;
	5. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, замене, установке, транспортировке производятся за счет Поставщика;
	6. Гарантийный срок на Товар исчисляется от даты передачи товара Заказчику по Акту сдачи – приемки Товара;
3. **Требования к безопасности Товара.**
	1. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе Техническому регламенту Таможенного Союза ТР 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
4. **Требования к поставке Товара.**
	1. Место поставки Товара: 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 8;
	2. Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора;
	3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно в один этап;
	4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара заказчику:
	5. При поставке Товара Поставщик должен заранее провести предпродажную подготовку Товара;
	6. Проверка рабочего состояния и комплектности Товара проводится на месте поставки. В случае необходимости Поставщик осуществляет наладку (обслуживание) поставленного Товара;
	7. Поставщик должен подробно проинструктировать представителя (-ей) по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем Товара и иного оборудования, присутствующего в Товаре на момент его передачи Заказчику

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Начальник ремонтно-строительного отдела

МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО» В.В. Воробьев