**Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»**

**(ООО «ССК «Звезда»)**

Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1.

Тел.: 8 (42335) 4-11-75. Email: sskzvezda@sskzvezda.ru

ОГРН 1152503000539, ИНН/КПП 2503032517/250301001, ОКПО 39884009

*Анонс предстоящей процедуры закупки №77/21-А от 30.08.2021*

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»планирует проведение закупочной процедуры **на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент, согласно** Техническому заданию (Приложение №1).

1. **Основные сведения о процедуре закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| Наименование электронной площадки: | Извещение и документация о закупке будет размещена на ЭТП «Росэлторг», ЕИС, сайте закупок ПАО «НК «Роснефть» |
| Форма закупки | Открытая, одноэтапная с одновременной подачей частей заявок, в электронной форме (на ЭТП), с возможностью проведения переговоров/переторжки |

1. **Требования к предмету закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров и выполняемых услуг/работ | Сроки поставки Оборудования и оказания услуг/работ | Ед. измерения | Объем |
| 1 | **Поставка грузопассажирского автомобиля** | В течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора | шт. | 2 |
| 1.1 | Приёмо-сдаточные испытания согласно ранее согласованной с Покупателем программе (все материалы в обеспечение проведения испытаний предоставляет Поставщик) |  |

1. **Базис поставки:**

Для резидентов: DDP (Incoterms 2020).

1. **Валюта закупочной процедуры:**

Для резидентов РФ- Российский рубль.

1. **Требования к условиям оплаты:**
	1. Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:

Первый платеж в размере 80 % (восемьдесят процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту поставки всего Товара в Место приемки, с даты подписания обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ- 12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем, счета-фактуры (при необходимости), а также подписанного обеими Сторонами Акта приемки Товара.

Платеж в размере 20 % (двадцать процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту завершения всех Услуг/Работ с даты подписания Акта о выполнении Услуг/Работ, на основании ранее подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).

Платёж 100 % (сто процентов) стоимости Услуг/Работ, производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта о выполнении Услуг/Работ, при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем и счета-фактуры на выполненные Услуги/Работы.

Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В соответствии с Положением ООО «ССК «Звезда» «О закупке товаров, работ, услуг» от 24.12.2018 г. № П2-07 П-0005 версия 3.00 настоящий анонс размещается в целях:

* корректного определения плановых цен на поставки материально-технических ресурсов;
* повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;
* проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Заказчика через получение обратной связи от поставщиков относительно параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение информации о стоимости закупки, об аналогах и имеющихся на рынке инновационных технологиях.

Прошу Вас ознакомиться с техническим заданием и плановыми требованиями к закупочной процедуре. В случае Вашей заинтересованности и возможности организации поставки, соответствующей техническому заданию и требованиям закупки, прошу Вас предоставить на ЭТП «Фабрикант» следующие заполненные документы:

**- Сравнительную таблицу технических характеристик и комплектности поставки грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент (Приложение № 2 Технического задания);**

**- Коммерческое предложение на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент (Приложений № 2 Анонса предстоящей процедуры закупки);**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала и дата, время окончания подачи технико-коммерческих предложений | Дата и время начала подачи технико-коммерческих предложений **«30»\_\_\_\_\_08\_\_\_2021г.** Дата и время окончания подачи технико-коммерческих предложений **«13»\_09\_\_\_2021 г. *до «17\_ ч :00\_ м»******Время местное*** |

Настоящий анонс не является официальным документом, объявляющим о начале процедуры закупки. Отказ от проведения анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со стороны Поставщиков.

Информация, представленная Поставщиком в ответ на размещение анонса, не должно рассматриваться в качестве предложений для заключения договора.

**По организационным и техническим вопросам прошу обращаться:**

Пиядин Дмитрий Евгеньевич

Электронная почта: PiyadinDE@sskzvezda.ru

Контактный телефон: + 7 (42335) 4-00-00 ext. 70-403

**Дополнительная контактная информация:**

Теплоухов Сергей Владиславович

Электронная почта: TeploukhovSV@sskzvezda.ru

Приложения:

1. Приложение № 1 Техническое задание и приложения к нему на 7 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2 Коммерческое предложение на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент на 1 л. в 1 экз.

**Приложение № 1 к Анонсу предстоящей процедуры закупки**

*№77/21-А от 30.08.2021*

**Техническое задание**

**Техническое задание на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Кол-во** |
| 1. | 29.10/29.10.4 | **Грузопассажирский автомобиль Kia Bongo III или эквивалент**для перевозки деталей, мелкоштучных изделий, сварочного оборудования и других инструментов. А также пассажирских перевозок. | шт. | 2 |
|  | **ИТОГО** |  | шт. | 2 |
|  | **ЛОТ** | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.):**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Требования |
| *1* | Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Приложением № 1 к настоящему ТЗ. |
| *2* | Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда» |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Требования |
| *1* | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования согласно техническому паспорту оборудования, но не менее 36 месяцев или 100000 км пробега с момента подписания акта приемки ввода Оборудования в эксплуатацию. Датой ввода в эксплуатацию является дата подписания Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ. |

 |

**4. Приложения к техническому заданию:**

Техническое задание включает в себя следующие приложения:

1. Приложение № 1 – Исходные технические требования на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент на 5 л. в 1 экз.

2. Приложение № 2 – Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент на 1 л. в 1 экз.

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

**ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент**

**Предмет закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования. | Количество, ед |
| **1** | Грузопассажирский автомобиль Kia Bongo III или эквивалент (далее – Оборудования) | 2 |

**Раздел 1. Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Назначение** |
| Перевозка деталей, мелкоштучных изделий, сварочного оборудования и других инструментов. А также пассажирских перевозок.(Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) | есть |
| **2** | **Описание** |
|  | Тип кузова | грузовой бортовой с двухрядной кабиной |
|  | Тип двигателя  | дизельный |
|  | Марка, модель двигателя | указывает Поставщик/ Участник\* |
|  | Расположение рулевого управления  | левое |
|  | Автомобильный кондиционер (система климат контроля)  | есть |
|  | Подогрев сидений переднего ряда | есть |
|  | Колесные колпаки | есть |
|  | Электрические стеклоподъемники | есть |
|  | Передние противотуманные фонари | есть |
|  | Аудиосистема | есть |
|  | 3-х точечные ремни безопасности для водителя и каждого пассажира | есть |
|  | Подушки безопасности для водителя и пассажиров переднего ряда сидений | есть |
|  | Коробка передач | автоматическая/механическая\* |
|  | Тип привода | полный подключаемый |
|  | Регулировка боковых зеркал заднего вида с помощью электропривода | есть |
|  | Подогрев боковых зеркал заднего вида | есть |
|  | Центральный замок | есть |
|  | Прикуриватель | есть |
|  | Гидроусилитель рулевого управления | есть |
|  | Полноразмерное запасное колесо | есть |
|  | Тахометр | есть |
|  | Огнетушитель массой не менее 2 кг. с кронштейном для крепления установленным штатно (либо установленные поставщиком) | есть |
|  | Аптечка | есть |
|  | Знак аварийной остановки согласно ГОСТ Р41.27-2001  | есть |
|  | Система ЭРА ГЛОНАС | есть |
|  | Домкрат грузоподъемностью не менее полной массы транспортного. Высота домкрата должна обеспечивать его установку под транспортное средство  | есть |
|  | Набор шоферского инструмента: «Первая помощь в дороге» либо аналог – 1 шт. | есть |
|  | Солнцезащитный козырек | есть |
|  | Стояночный тормоз | есть |
|  | Ветровое стекло со стеклоочистителем  | есть |
|  | Два комплекта автошин для летнего и зимнего периода эксплуатации (1 комплект для летнего периода эксплуатации, 1 комплект для зимнего периода эксплуатации) | есть |
|  | ABS (антиблокировочная система) | есть |
|  | Подвеска передняя | указывает Поставщик/ Участник\* |
|  | Подвеска задняя | указывает Поставщик/ Участник\* |
|  | Шасси | колесное |
|  | Подогреватель топливного фильтра | есть |
|  | Отопитель салона | есть |
|  | Второй ряд сидений | есть |
|  | Оцинкованный кузов | есть |
|  | Напольные коврики салона | есть |
|  | Ветровики (дефлекторы окон) | есть |
|  | Автономный подогреватель WEBASTO Thermo Top Evo5 или эквивалент | есть |
|  | Противооткатные упоры колёс не менее 2 шт. соответствующие диаметру колес транспортного средства | есть |
|  | Дневные ходовые огни | есть |
|  | Видеорегистратор с записью в формате hd с установленной Flash картой, объёмом не менее 32 Gb и классом не менее Class 10 | есть |
|  | Автомобильный компрессор макс. давление не менее 10 Атм., производительность не ниже 50 л/мин | есть |
| **3** | **Технические характеристики** |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | **Значение** |
|  | Количество мест в салоне вместе с водителем | не менее | - | 6\* |
|  | Экологический класс двигателя | не ниже | - | Евро-4\* |
|  | Рабочий объем двигателя | не менее | см3 | 2500\* |
|  | Максимальная мощность  | не менее | л.с. | 80\* |
|  | Объем топливного бака | не менее | л | 60\* |
|  | Грузоподъёмность | не менее | кг | 1000\* |
|  | Радиус разворота | не более | мм | 5500\* |
|  | Длина | не более | мм | 5300\* |
|  | Ширина | не более | мм | 1900\* |
|  | Высота | не более | мм | 2150\* |
|  | Колея колес | Передних | не менее | мм | 1400\* |
| Задних | не менее | мм | 1300\* |
|  | Колесная база | не более | мм | 2700\* |
|  | Минимальный дорожный просвет | не менее | мм | 200\* |
|  | Снаряженная масса | не более | кг | 1900\* |
|  | Температура эксплуатации |
| Минимальная | не выше | ℃ | -30\* |
| Максимальная | не ниже | ℃ | +40\* |
| **4** | **Требования к комплектации и оснастки Оборудования** |
| 4.1 | Комплект поставки/комплектация поставки должен обеспечивать достижение Оборудованием требуемых/указанных технических характеристик, даже в том случае, если какие-либо опции/детали/комплектующие не включены в п. «требования к комплектации и оснастки Оборудования», но присутствуют в требуемых/указанных технических характеристиках. | точно | - | есть |
| Окраска и отделка |
| 4.2 | Окраска компонентов должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» | точно | - | есть |
| 4.3 | Нанесение сигнальной маркировки, размер и стиль логотипа, а также место установки заводских маркировочных табличек | точно | - | Согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке |
| Дополнительные требования |
| 4.4 | Каталог запасных частей на русском языке в печатном виде в 1 экземпляре и в электронном виде (формат \*.pdf, \*.docx ) в 1 экземпляре | точно | - | есть |
| 4.5 | Техническая документация по ремонту и обслуживанию (в т.ч. на доп. оборудование) на русском языке в печатном виде в 2 экземплярах и в электронном виде (формат \*.pdf ) в 1 экземпляре | точно |  | есть |
| **5** | **Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования** |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |
| **6** | **Требования к сроку гарантии** |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев или 150 000 километров с момента ввода в эксплуатацию. При истечении гарантийного срока, в рамках договора поставки Оборудования, Поставщик обязуется заключить дополнительное соглашения для выполнения после гарантийного ремонта и обеспечение сервисного обслуживание оборудования. |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |
| 6.3 | Наличие сервисного центра в радиусе не более 200 км от города Большой Камень |

Примечание: \* - в Сравнительной таблице (Приложение № 2 настоящего ТЗ) Участник указывает свой фактический показатель, на момент подачи заявки. Все остальные показатели, предоставляемые Участником, должны полностью соответствовать показателям, указанным у Заказчика.

**Приложение № 2 к Техническому заданию**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

**Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности**

**поставки грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования. | Количество, ед |
| **1** | Грузопассажирский автомобиль Kia Bongo III или эквивалент (далее – Оборудования) | 2 |

**Раздел 1. Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Назначение** | **Фактические технические характеристики и описание Оборудования предлагаемого Поставщиком** |
| Перевозка деталей, мелкоштучных изделий, сварочного оборудования и других инструментов. А также пассажирских перевозок.(Эскиз не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа) | есть |  |
| **2** | **Описание** |  |
|  | Тип кузова | грузовой бортовой с двухрядной кабиной |  |
|  | Тип двигателя  | дизельный |  |
|  | Марка, модель двигателя | указывает Поставщик/ Участник\* |  |
|  | Расположение рулевого управления  | левое |  |
|  | Автомобильный кондиционер (система климат контроля)  | есть |  |
|  | Подогрев сидений переднего ряда | есть |  |
|  | Колесные колпаки | есть |  |
|  | Электрические стеклоподъемники | есть |  |
|  | Передние противотуманные фонари | есть |  |
|  | Аудиосистема | есть |  |
|  | 3-х точечные ремни безопасности для водителя и каждого пассажира | есть |  |
|  | Подушки безопасности для водителя и пассажиров переднего ряда сидений | есть |  |
|  | Коробка передач | автоматическая/механическая\* |  |
|  | Тип привода | полный подключаемый |  |
|  | Регулировка боковых зеркал заднего вида с помощью электропривода | есть |  |
|  | Подогрев боковых зеркал заднего вида | есть |  |
|  | Центральный замок | есть |  |
|  | Прикуриватель | есть |  |
|  | Гидроусилитель рулевого управления | есть |  |
|  | Полноразмерное запасное колесо | есть |  |
|  | Тахометр | есть |  |
|  | Огнетушитель массой не менее 2 кг. с кронштейном для крепления установленным штатно (либо установленные поставщиком) | есть |  |
|  | Аптечка | есть |  |
|  | Знак аварийной остановки согласно ГОСТ Р41.27-2001  | есть |  |
|  | Система ЭРА ГЛОНАС | есть |  |
|  | Домкрат грузоподъемностью не менее полной массы транспортного. Высота домкрата должна обеспечивать его установку под транспортное средство  | есть |  |
|  | Набор шоферского инструмента: «Первая помощь в дороге» либо аналог – 1 шт. | есть |  |
|  | Солнцезащитный козырек | есть |  |
|  | Стояночный тормоз | есть |  |
|  | Ветровое стекло со стеклоочистителем  | есть |  |
|  | Два комплекта автошин для летнего и зимнего периода эксплуатации (1 комплект для летнего периода эксплуатации, 1 комплект для зимнего периода эксплуатации) | есть |  |
|  | ABS (антиблокировочная система) | есть |  |
|  | Подвеска передняя | указывает Поставщик/ Участник\* |  |
|  | Подвеска задняя | указывает Поставщик/ Участник\* |  |
|  | Шасси | колесное |  |
|  | Подогреватель топливного фильтра | есть |  |
|  | Отопитель салона | есть |  |
|  | Второй ряд сидений | есть |  |
|  | Оцинкованный кузов | есть |  |
|  | Напольные коврики салона | есть |  |
|  | Ветровики (дефлекторы окон) | есть |  |
|  | Автономный подогреватель WEBASTO Thermo Top Evo5 или эквивалент | есть |  |
|  | Противооткатные упоры колёс не менее 2 шт. соответствующие диаметру колес транспортного средства | есть |  |
|  | Дневные ходовые огни | есть |  |
|  | Видеорегистратор с записью в формате hd с установленной Flash картой, объёмом не менее 32 Gb и классом не менее Class 10 | есть |  |
|  | Автомобильный компрессор макс. давление не менее 10 Атм., производительность не ниже 50 л/мин | есть |  |
| **3** | **Технические характеристики** |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | **Значение** |  |
|  | Количество мест в салоне вместе с водителем | не менее | - | 6\* |  |
|  | Экологический класс двигателя | не ниже | - | Евро-4\* |  |
|  | Рабочий объем двигателя | не менее | см3 | 2500\* |  |
|  | Максимальная мощность  | не менее | л.с. | 80\* |  |
|  | Объем топливного бака | не менее | л | 60\* |  |
|  | Грузоподъёмность | не менее | кг | 1000\* |  |
|  | Радиус разворота | не более | мм | 5500\* |  |
|  | Длина | не более | мм | 5300\* |  |
|  | Ширина | не более | мм | 1900\* |  |
|  | Высота | не более | мм | 2150\* |  |
|  | Колея колес | Передних | не менее | мм | 1400\* |  |
| Задних | не менее | мм | 1300\* |  |
|  | Колесная база | не более | мм | 2700\* |  |
|  | Минимальный дорожный просвет | не менее | мм | 200\* |  |
|  | Снаряженная масса | не более | кг | 1900\* |  |
|  | Температура эксплуатации |  |
| Минимальная | не выше | ℃ | -30\* |  |
| Максимальная | не ниже | ℃ | +40\* |  |
| **4** | **Требования к комплектации и оснастки Оборудования** |  |
| 4.1 | Комплект поставки/комплектация поставки должен обеспечивать достижение Оборудованием требуемых/указанных технических характеристик, даже в том случае, если какие-либо опции/детали/комплектующие не включены в п. «требования к комплектации и оснастки Оборудования», но присутствуют в требуемых/указанных технических характеристиках. | точно | - | есть |  |
| Окраска и отделка |  |
| 4.2 | Окраска компонентов должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» | точно | - | есть |  |
| 4.3 | Нанесение сигнальной маркировки, размер и стиль логотипа, а также место установки заводских маркировочных табличек | точно | - | Согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке |  |
| Дополнительные требования |  |
| 4.4 | Каталог запасных частей на русском языке в печатном виде в 1 экземпляре и в электронном виде (формат \*.pdf, \*.docx ) в 1 экземпляре | точно | - | есть |  |
| 4.5 | Техническая документация по ремонту и обслуживанию (в т.ч. на доп. оборудование) на русском языке в печатном виде в 2 экземплярах и в электронном виде (формат \*.pdf ) в 1 экземпляре | точно |  | есть |  |
| **5** | **Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования** |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |  |
| **6** | **Требования к сроку гарантии** |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев или 150 000 километров с момента ввода в эксплуатацию. При истечении гарантийного срока, в рамках договора поставки Оборудования, Поставщик обязуется заключить дополнительное соглашения для выполнения после гарантийного ремонта и обеспечение сервисного обслуживание оборудования. |  |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |
| 6.3 | Наличие сервисного центра в радиусе не более 200 км от города Большой Камень |  |

\* Участник анонса должен указать фактические значения технических характеристик предлагаемого Оборудования на момент подачи заявки

**Приложение № 2 к Анонсу предстоящей процедуры закупки**

*№77/21-А от 30.08.2021*

Коммерческое предложение на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент

Наименование организации:

ИНН (или иной идентификационный номер):

Наименование предмета закупки:

Коммерческое предложение на поставку грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент

| **№ п**оз. | Наименование | Кол-во | Место поставки | Срок поставки | Ссылка на техническое описание | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Стоимость товара, без НДС, руб. | Сумма НДС,руб. | Общая стоимость товара с НДС,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное оборудование грузопассажирского автомобиля Kia Bongo III или эквивалент | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы/услуги (приемо-сдаточные мероприятия)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО стоимость товара без НДС, руб.** |  | **х** | **х** |
| **НДС, руб.** |  | **х** |
| **ИТОГО стоимость товара (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб.** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)