

**Основные характеристики и размеры гидравлической лебедки ЛГ125-0100000ПС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Значение** |
|  | Мощность привода, кВт  | 354 |
|  | Усилие натяжения каната, кН  | 196 |
|  | Давление в гидросистеме привода барабана, МПа | 35 |
|  | Давление в системе гидротормоза, МПа | 14 |
|  | Диапазон скоростей, м/с | 0 – 1,6 |
|  | Диаметр каната, мм | 28 |
|  | Скорость вращения барабана, об/мин  | 0 – 250  |
|  | Регулирование скорости  | бесступенчатое |
|  | Рабочая жидкость  | Shell Tellus |
|  |  | Т-32, Т-46. 1-68 |
|  | Объем основных насосов, см  | 250+180 |
|  | Расход при 1900 об/чин, л/мин  | 775 |
|  | Объем масла в баке, л  | 800 |
|  | Макс. груз, удерживаемый тормозами, т |  |
|  | 1 пара | 125 |
|  | 2 пары | 187,5 |
|  | Габариты |  |
|  | длина, мм  | 4 0802 5301 590 |
|  | ширина, мм  |
|  | высота, мм  |
|  | Масса, не более, кг | 6 500 |

Подробное описание и характеристики приведены в паспорте