**Приложение № 3**

**к извещению о проведении запроса котировок**

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |
| на оказание услуг по аренде автокрана с экипажем (грузоподъемность 50 тонн) |
|
| № п/п | Требования, параметры | Технические данные и характеристики |
| 1 | Наименование выполняемых работ (услуг)  | Заключение договора на аренду техники  |
| 3 | Место нахождения объекта | Московская область, Щелковский район, п. Медвежьи озера,  |
| 4 | Срок оказания услуг | С даты заключения договора до 31.12.2022  |
| 5 | Спецификация: |
|  **№****п/п** | **Наименование строительной техники (автотранспорта)** | **Кол-во (шт.)** |
| 1 | Автокран (грузоподъемность 50т.) | 1 |

|  |
| --- |
| **Требования к оказываемым услугам** |
| 1.1. | Порядок оказания услуг | Услуги оказываются на основании полученной от Заказчика заявки по установленному образцу, предоставляемой по мере необходимости. Заявка подается за день до фактического использования техники. Заявка предоставляется Исполнителю в письменном виде, путем отправки на факс, либо по электронной почте, либо нарочно.Минимальная продолжительность работы техники (смены) – 8 ч.Максимальная продолжительность работы техники в смену – 10 ч., при этом во время смены входит обеденный перерыв продолжительностью 1 час, который не включается в фактически отработанное время строительной техники.При поступлении от Заказчика сведений о неисправности строительной техники, Исполнитель в кратчайшие сроки (не более 24 часов) обязан производить ее ремонт или замену на исправную. |
| 1.2. | Требования к предоставляемой строительной технике (автотранспорту) | Строительная техника предоставляется в исправном состоянии с обслуживающим персоналом, водителями, а также заправленная ГСМ для выполнения работ на объекте строительства Заказчика.Исполнитель обязан предоставить для работы технику, зарегистрированную и допущенную в установленном органами ГИБДД, Ростехнадзора и Гостехнадзора порядке к работе.Предоставляемая строительная техника должна соответствовать ее назначению и техническим характеристикам, а также техническому состоянию, обеспечивающую ее безопасную эксплуатацию.Техника должна быть оборудована системой "ГЛОНАС", с возможностью контроля и проверки времени работы и пройденного пути.Объем архива данных системы "ГЛОНАС" должен быть не менее 30 календарных дней, и содержать сведения о каждой единице Техники.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | Требования к персоналу, осуществляющему управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) | Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации строительной техники квалифицированный персонал, который имеет документы, разрешающие осуществлять управление данной строительной техникой и допущенный в установленном органами ГИБДД, Ростехнадзора, Гостехнадзора порядке к её эксплуатации.Персонал, осуществляющий управление и техническую эксплуатацию строительной техники и его квалификация должна отвечать требованиям Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533, и обычной практики эксплуатации строительной техники данного вида.Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию строительной техники, являются работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации техники, и распоряжениям Заказчика, касающимся производственной эксплуатации строительной техники. |
| 1.4. | Требования к безопасности | Исполнитель при выполнении работ (оказании услуг) обязан соблюдать ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533, нормативно-правовых документов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых актов РФ. В случае установления вины Исполнителя за несоблюдение требований законодательства по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды Исполнитель несет полную юридическую ответственность. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя во время оказания услуг, производится уполномоченными представителями Исполнителя при содействии Заказчика.Исполнитель несет полную ответственность за последствия, связанные с несоответствующим техническим состоянием строительной техники, не обеспечивающим ее безопасную эксплуатацию. |