**Техническое задание**

**на право заключения договора купли-продажи полуприцепа-цистерны для собственных нужд АО «Ирбитский молочный завод».**

**Наименование закупаемого товара:** полуприцеп-цистерна.

**Область применения**: для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см3., в условиях, предназначенных для изделий, изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

**Количества закупаемого товара:** 1 шт.

**Год выпуска :** 2020 г.в., новый.

**Начальная (максимальная) цена – 3 035 000 руб.**

**Технические характеристики:**

- Рабочая вместимость, м3 - 19,5

- Тип цистерны - чемоданообразной формы, на раме полуприцепа

- Количество отсеков – 3

- Число горловин - 3, с герметичной крышкой диаметром 500мм.

- Люки – термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки

- Запорная арматура - донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50

- Управление – ручное механическое, сзади из отсека

- Материал секций – пищевая нержавеющая сталь AISI-304

- Материал наружной обшивки цистерны - пищевая нержавеющая сталь AISI-304

- Термоизоляция - пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускается изменение температуры продукта более чем на 2 С за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С.

- Площадки обслуживания – сверху с правой стороны по ходу цистерны со складным поручнем и лестницей. Площадка имеет перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.

- Отсек обслуживания – герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки

- Боковое защитное приспособление – 2шт.

- Шасси – специальная двухосная тележка на пневматической подвеске с АБС тормозами

- Колея, мм - 2040

- Колеса – 5шт. (включая одно запасное)

- Диск - 11,75\*22,5

- Шины – 385/65 R22,5

- Тормозная система – пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами

- Габаритные размеры ,мм . - 9660\*2500\*3180

- Снаряженная масса, кг. – 7500

- Полная масса, кг. – 27000

Требования к тягачу:

- высота верхней плоскости ССУ, мм -1250

- допустимая полная масса полуприцепа, кг. - 35000

**Документы, прилагаемые к товару:**

- ПТС (электронный).

- Сертификат о калибровке с результатами калибровки.

- Руководство по эксплуатации.

**Условия поставки:** за счет Продавца, до производственной площадки Заказчика по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Розы Люксембург, 105, филиал «Автобаза».

**Срок поставки**: не позднее 50 рабочих дней с момента подписания договора.

**Условия оплаты**: 30% предоплата в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами договора, 70% в течение 10 банковских дней с момента получения товара.

**Гарантия на товар**: 12 месяцев.