*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д** | **Страна происхожде-ния Товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
|  | Винт М2х6 | ISO 14583 Zn  (покрытие цинк, цилиндр) Класс прочности не ниже 8,8 по ГОСТ ISO 898-1-2014 | Россия/ ЕС/ Китай | 1000 | шт |
|  | Винт М2х8 | 1000 | шт |
|  | Винт М2,5х8 | 200 | шт |
|  | Винт М2,5х25 | 200 | шт |
|  | Винт М3х8 | 500 | шт |
|  | Винт М3х10 | 200 | шт |
|  | Винт М3х12 | 200 | шт |
|  | Винт М4х8 | 200 | шт |
|  | Винт М4х12 | 200 | шт |
|  | Винт М2х6 | ISO 14581 Zn  (покрытие цинк, потай) Класс прочности не ниже 8,8 по ГОСТ ISO 898-1-2014) | Россия/ ЕС/ Китай | 200 | шт |
|  | Винт М2х8 | 200 | шт |
|  | Винт М3х8 | 1500 | шт |
|  | Винт М3х16 | 500 | шт |
|  | Винт М4х8 | 400 | шт |
|  | Винт М410 | 200 | шт |
|  | Винт М5х16 | 500 | шт |
|  | Гайка М2 | ISO 4032 Zn  (покрытие цинк)  Класс прочности не ниже 8,8 по ГОСТ ISO 898-1-2014 | Россия | 1500 | шт |
|  | Гайка М2,5 | 500 | шт |
|  | Гайка М4 | 500 | шт |
|  | Шайба М2 | ISO 4032 Zn  (покрытие цинк)  Класс прочности не ниже 8,8 по  ГОСТ ISO 898-1-2014 | Россия | 1000 | шт |
|  | Шайба М2,5 | Россия | 1000 | шт |
|  | Шайба М4 | Россия | 100 | шт |
|  | Наконечник П 0,5-3,2-ЛТ-0,5 | ГОСТ 22002.1-82 | Россия | 200 | шт |
|  | Чашка пломбировочная 1-4-08кп 016 | ГОСТ 18687-73 | Россия | 20 | шт |
|  | Лепесток 1-1-2,2х14-06 | ГОСТ 22376-77 | Россия | 30 | шт |