|  |
| --- |
| TL_blank_logo_rus |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»  (ООО «ТрансЛом»)  Демидовский Б. пер., д.12, Москва, 105005  Тел.: (495) 663-12-58, факс: (495) 663-12-59  doc@translom.ru, www.translom.ru  ОКПО 84536935 ОГРН 1074345063198  ИНН/КПП 4345217731/770101001 | Руководителю предприятия |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | « | 22 | | » | 07.2021 | № | ТЛ/21-16 | |  | | | | | | | | На № | |  | | | от |  | |

О подаче коммерческих предложений

(Запрос цен № ТЛ/21-16)

Настоящим письмом ООО «ТрансЛом» приглашает принять участие в процедуре запроса цен на приобретение следующих видов ТРУ и на условиях, указанных ниже.

**Предмет договора:** **на поставку оборудования и его технического сопровождения для нужд ООО «ТрансЛом».**

Предельная стоимость договора, включающая в себя стоимость оборудования и его годовой технической поддержки, расходов, связанных с доставкой товара, разгрузочно-погрузочных работ, всех налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, составляет **1 590 588** рублей, с учетом НДС.

Участник своими силами и за свой счет осуществляет поставку в соответствии со спецификацией (Приложение №1) по адресу Покупателя.

Срок поставки оборудования: не более двух недель с момента подписания договора в соответствии с его условиями.

Доставка и разгрузка до склада Грузополучателя входят в стоимость Товара, адрес  
поставки: 105005, г. Москва, Большой Демидовский пер., д.12.

Оплата производится за Товар (в соответствии с п. 2.5. договора)  
после подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), либо товарной накладной на последнюю партию оборудования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

Покупатель имеет право на увеличение или уменьшение заявленного объема  
закупаемого оборудования до 30% по каждому наименованию оборудования при сохранении цены за единицу товара, указанной в коммерческом предложении Поставщика, до конца 2021 года.

Гарантия на поставляемое оборудование должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1.

Технические характеристики и комплектация оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1. В коммерческом предложении Поставщик должен указать характеристики и комплектность поставляемого им оборудования

Перечень Продукции, подлежащего к поставке:

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Количество товара** | **Начальная (максимальная) цена комплекта, руб. с НДС** | **Начальная (максимальная) цена, руб. с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок. | компл. | 23 | 58 902,00 | 1 354 746,00 |
| 2 | Монитор - 24 дюйма | шт. | 23 | 10 254,00 | 235 842,00 |
|  | **ИТОГО** | | | | **1 590 588,00** |

**Коммерческие предложения необходимо направлять на электронную почту** [**zakupki@translom.ru**](mailto:zakupki@translom.ru) **до 16:00 29.07.2021 (МСК).**

**В коммерческом предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается номер запроса цен.**

**При отсутствии аккредитации участника у ООО «ТрансЛом» к коммерческому предложению необходимо приложить следующий комплект документов:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации;

- выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней с даты подачи заявки;

- решение/протокол об избрании Руководителя;

- доверенность (если заявка подписана сотрудником на основании доверенности);

- устав.

В случае признания участника запроса победителем ООО «ТрансЛом» оставляет за собой право осуществить дозапрос документов, которые, по его мнению, раскрывают деловую репутацию участника.

С уважением

Начальник тендерного отдела М.В. Чорная

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ и характеристики оборудования

Технические характеристики товара:

| **Параметр** | **Желаемый производитель** | **Требования к характеристикам товара** | **Гарантия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Системный блок** | | | |
| Центральный процессор | Intel | Модель ЦП Intel Core i5; либо аналог (не менее 6 физических ядер). | Не менее 1 года полной гарантии |
| Материнская плата | ASUS (Gigabyte, Intel, MSI) | D-Sub, HDMI разъём обязателен  Не менее 4 USB портов на задней панели и 2 на передней; 4 слота под оперативную память.  Наличие USB3.0 Обязательно.  Наличие COM и/или LPT портов не обязательно |
| Оперативная память | Crucial (Samsung, Kingston) | DDR4, общий объем не менее 16 Гб |
| Жёсткий диск | a-data, Samsung, Crucial, | SSD M.2 (PCI) Объём от 480 Гб |
| Корпус | - | Форм-фактор desktop, midi-tower  Блок питания должен соответствовать по характеристикам конфигурации ПК (не менее 500w);  Наличие электрического шнура 220V обязательно  Цвет – черный  Не более 450х350х100 мм разъем USB 3.0 |
| Привод оптических дисков |  | Не должен присутствовать в комплекте |
| Карт-ридер |  | Не должен присутствовать в комплекте |
| Операционная система | Microsoft | Операционная система Windows. Операционная система должна быть установлена на компьютер и готова к работе. |
| **Клавиатура** | | | Не менее 1 года полной гарантии |
| Проводная клавиатура | Logitech (A4tech) | Интерфейс подключения USB  Цвет – черный  Защита от случайного пролива воды |
| **Мышь** | | |
| Оптическая проводная мышь | Logitech (A4tech) | Органы управления: 2 кнопки и колесо прокрутки с функцией нажатия  Интерфейс подключения USB  Цвет - черный |
| **Монитор** | | | |
| Монитор | BenQ G2250, ASUS, Samsung, ViewSonic,Phillips,  Acer | Тип ЖК  Диагональ не менее 24 дюймов  Максимальное разрешение не менее 1920 х 1080  Время отклика – не более 5 мс  Интерфейсы - 15pin D-SUB, DVI-D, HDMI  Наличие разъема DVI обязательно  Наличие в комплекте шнура 220V обязательно  Наличие в комплекте шнура DVI обязательно  Цвет – черный  Отсутствие колонок обязательно | Не менее 1 года полной гарантии |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Целостность упаковки проверяется Заказчиком при приеме Товара. При обнаружении нарушения целостности упаковки Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

Работоспособность всех элементов (внутренние компоненты системного блока, разъемы, монитор, устройства ввода и т.п.) должна быть проверена Поставщиком.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или спецификацией.