**Уважаемые господа!**

Заказчик, являющийся Организатором закупки – **филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро**» (юридический адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34, почтовый адрес: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/36), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку следующей продукции**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование продукции | Марка, тип | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ед. изм | Кол-во | Срок поставки |
| Спецификация №1 | | | | | | |
| 1 | Шина КФ-97 16,50/70-18 149A6 | Шина КФ-97 16,50/70-18 149A6, Марка изделия шинной промышленности - КФ-97, Ширина профиля, дюйм - 16,50, Ширина профиля, мм - Не требуется, Высота профиля покрышки, % - 70, Тип шины - диагональная(-), Диаметр посадочной полки обода, дюйм - 18, Коэффициент нагрузки шины автомобильной - 149, Индекс скорости шины автомобильной - A6 |  | шт | 2 | До 15.12.2022 |
| 2 | Шина FL-08 6,50-10 125A5 | Шина FL-08 6,50-10 125A5, Марка изделия шинной промышленности - FL-08, Ширина профиля, дюйм - 6,50, Ширина профиля, мм - Не требуется, Высота профиля покрышки, % - Не требуется, Тип шины - диагональная(-), Диаметр посадочной полки обода, дюйм - 10, Коэффициент нагрузки шины автомобильной - 125, Индекс скорости шины автомобильной - A5 |  | шт | 2 | До 15.12.2021 |
| 3 | Шина FL-08 8,15-15 146A5 | Шина FL-08 8,15-15 146A5, Марка изделия шинной промышленности - FL-08, Ширина профиля, дюйм - 8,15, Ширина профиля, мм - Не требуется, Высота профиля покрышки, % - Не требуется, Тип шины - диагональная(-), Диаметр посадочной полки обода, дюйм - 15, Коэффициент нагрузки шины автомобильной - 146, Индекс скорости шины автомобильной - A5 |  | шт | 2 | До 15.12.2022 |
| 4 | Шина NHS 8,25-15 | Шина NHS 8,25-15, Марка изделия шинной промышленности - NHS, Ширина профиля покрытия, дюйм - 8,25, Тип шины - диагональная(-), Диаметр посадочной полки обода, дюйм - 15 |  | шт | 4 | До 15.12.2022 |
| 5 | Шина VM-310 TYREX CRG 10.00 R20 | Шина VM-310 TYREX CRG 10.00 R20, Марка изделия шинной промышленности (тек) - VM-310 TYREX CRG, Ширина профиля, дюйм (тек) - 10,00, Ширина профиля, мм (тек) - 280, Высота профиля покрышки, % (тек) - Не требуется, Тип шины (тек) - радиальная(R), Диаметр посадочной полки обода, дюйм (дес) - 20.0 дюйм, Коэффициент нагрузки шины автомобильной (тек) - 146/143, Индекс скорости шины автомобильной (тек) - К |  | шт | 9 | До 15.12.2022 |

**Место доставки:** 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, промбаза «Энергетиков», строение 1/15, филиал «Березовская ГРЭС».

**Условия оплаты:** оплата за поставленную продукцию в течение 80 дней с даты подписания товарной накладной (по факту поставки на склад Грузополучателя).

1. **Требования к продукции:**
   1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
   2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
   3. Качество продукции должно подтверждаться:

* паспортом на изделие;
* сертификатом соответствия и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;

1. **Требования к Поставщику:**
   1. В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителя продукции, указанной в Уведомлении.
   2. Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, указанной в настоящем Уведомлении, - прикладывается к предложению Поставщика.
   3. Поставщик должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
2. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
3. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Уведомлению о проведении запроса предложений, и быть действительным не менее чем до **30.12.2022 года**. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также **должно быть скреплено печатью поставщика.**
4. Цена на поставляемую продукцию в предложении должна быть указана в российских рублях **без учета НДС** и включать все скидки, налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения.
5. Предложение должно быть подано на русском языке.
6. Предложение должно быть подано не позднее **26.10.2022 года до 12:00 МСК**:

* в электронной форме по адресу – Электронная площадка РТС-тендер (https://www.fabrikant.ru/)

**Предложения, поданные с нарушением требований п. 3-7 настоящего запроса предложений, а также предложения, поданные позже указанного срока или способом, отличным от вышеуказанного (другой факс, другая электронная почта и т.д.), отклоняются без рассмотрения по существу.**

1. Заказчик ориентировочно в течение 2-х недель после истечения срока, указанного

в п. 8, определит Победителя.

1. Настоящее уведомление не является офертой (в том числе публичной офертой) Заказчика. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Настоящее уведомление о проведении запроса предложений является приглашением делать оферты.

1. Заказчик оставляет за собой право на любом этапе проведения процедуры до заключения договора провести:

* техническую экспертизу продукции, предложенной к поставке и заявленной потенциальным поставщиком как аналог продукции, указанной в запросе предложений;
* проверку подлинности документов, предоставленных в соответствии с п. 3 и 4 настоящего Уведомления, достоверности информации, указанной в них, затребовать письменно с указанием сроков предоставления любые дополнительные документы, подтверждающие надёжность Победителя запроса предложений как Поставщика.

1. **Предложение участника запроса предложений может быть отклонено на любом этапе проведения процедуры до заключения договора по следующим причинам:**

* по результатам технической экспертизы;
* не предоставление или несвоевременное предоставление документов в соответствии с п. 3, 4 и 8 настоящего запроса предложений;
* не подтверждается подлинность документов, предоставленных в соответствии с п. 3, 5 и 8 настоящего запроса предложений, или не подтверждается достоверность информации, указанной в них.

**Приложения:**

* + - 1. [Форма предложения](http://www.ogk-4.ru/ogk/UserFiles/File/zakupki2009/pq01-3443.doc) на поставку продукции (Приложение № 1).
      2. [Типовой Договор поставки ПАО «Юнипро»](http://www.ogk-4.ru/ogk/UserFiles/File/zakupki2009/pq01-3444.doc) - проект (Приложение № 2).