|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»  (ООО «ТрансЛом»)  Демидовский Б. пер., д.12, Москва, 105005  Тел.: (495) 663-12-58, факс: (495) 663-12-59  doc@translom.ru, www.translom.ru  ОКПО 84536935 ОГРН 1074345063198  ИНН/КПП 4345217731/660850001 |  | Руководителю предприятия |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | « | 15 | | » | 02.2022 | № | ТЛ/22-01 | |  | | | | | | | | На № | |  | | | от |  | |  |

О подаче коммерческих предложений

(Запрос цен № ТЛ/22-01)

Настоящим письмом ООО «ТрансЛом» приглашает принять участие в процедуре запроса цен на приобретение следующих видов ТРУ и на условиях, указанных ниже.

**Предмет договора:** **на поставку оборудования и его технического сопровождения для нужд ООО «ТрансЛом» - HP LaserJet Pro MFP M426fdw.**

Предельная стоимость договора, включающая в себя стоимость оборудования и его годовой технической поддержки, расходов, связанных с доставкой товара, разгрузочно-погрузочных работ, всех налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, составляет 550 000,00 рублей, с учетом НДС.

Участник своими силами и за свой счет осуществляет поставку в соответствии со спецификацией по адресу Покупателя.

Срок поставки оборудования: в течении 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Договора.

Доставка и разгрузка до склада Грузополучателя входят в стоимость Товара, адрес  
поставки: 105005, г. Москва, Большой Демидовский пер., д.12.

Оплата производится за Товар (в соответствии с п. 2.5. договора)  
путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем Товара, счета на оплату и всех верно оформленных документов на Товар согласно Договору.

Покупатель имеет право на увеличение или уменьшение заявленного объема  
закупаемого оборудования до 30% по каждому наименованию оборудования при сохранении цены за единицу товара, указанной в коммерческом предложении Поставщика, до конца 2022 года.

Гарантия на поставляемое оборудование должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1.

Технические характеристики и комплектация оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1. В коммерческом предложении Поставщик должен указать характеристики и комплектность поставляемого им оборудования

Перечень Продукции, подлежащего к поставке:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Модель | Начальная (максимальная) цена за ед., руб. с НДС | **Начальная (максимальная) стоимость, руб. с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP LaserJet Pro MFP M426fdw | Ед. | 10 | F6W15A | 55 000,00 | **550 000,00** |
|  | ИТОГО | | | | | **550 000,00** |

**Коммерческие предложения необходимо направлять на электронную почту** [**zakupki@translom.ru**](mailto:zakupki@translom.ru) **до 16:00 21.02.2022 (МСК).**

**В коммерческом предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается номер запроса цен.**

**При отсутствии аккредитации участника у ООО «ТрансЛом» к коммерческому предложению необходимо приложить следующий комплект документов:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации;

- выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней с даты подачи заявки;

- решение/протокол об избрании Руководителя;

- доверенность (если заявка подписана сотрудником на основании доверенности);

- устав.

В случае признания участника запроса победителем ООО «ТрансЛом» оставляет за собой право осуществить дозапрос документов, которые, по его мнению, раскрывают деловую репутацию участника.

С уважением

Начальник тендерного отдела М.В. Чорная

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ и характеристики оборудования

# МФУ HP LaserJet Pro M426fdw Характеристики

ФУНКЦИИ

Печать, копирование, сканирование, факс, электронная почта

ВРЕМЯ ВЫХОДА ПЕРВОЙ Ч/Б СТРАНИЦЫ (A4, РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)

Всего за 6,3 секунды

ВРЕМЯ ВЫХОДА ПЕРВОЙ Ч/Б СТРАНИЦЫ (A4, СПЯЩИЙ РЕЖИМ)

За 8,8 с.

СКОРОСТЬ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ (ISO, A4)

Нормальный:До 38 стр/мин (стандартно); До 40 стр/мин (HP High Speed)[1]

ВЫХОД ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ (РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)

[2]

ВЫХОД ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ (РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)

[2]

ПЕРВАЯ КОПИЯ

За 7,2 с.

ПЕРВАЯ КОПИЯ (СОН)

За 9,5 секунды

НАГРУЗКА (В МЕСЯЦ, ФОРМАТ A4)

До 80 000 страниц[3]За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ

750–4000[4]

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

Лазерная технология

КАЧЕСТВО ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ (РЕЖИМ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА)

Тонкие линии (1200 x 1200 т/д)

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ

HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster

ДИСПЛЕЙ

Интуитивно понятный цветной сенсорный дисплей 6,86 см (2,7")

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОРА

1200 MГц

ДАТЧИК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА БУМАГИ

Отсутствует

ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

Автоматический режим (по умолчанию)

ЗАПАСНЫЕ КАРТРИДЖИ

Тонер-картридж HP LaserJet 59A, черный (3000 страниц) CF259A; тонер-картридж HP LaserJet 59X, черный (10 000 страниц) CF259X[15]В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать. Подробнее:www.hp.com/learn/ds

ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; приложение HP Smart; мобильные приложения; сертификация Mopria™; поддержка функции Roam для удобства печати; печать Wi-Fi® Direct[8]

БЕСПРОВОДНОЙ

Да, встроенный двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi; аутентификация WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; шифрование AES или TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, СТАНДАРТНОЕ

1 высокоскоростной порт USB 2.0; 1 хост-порт USB на задней панели; 1 порт USB на передней панели; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); интерфейс беспроводной сети Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 ГГц

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 Гбайт доступного пространства на жестком диске, подключение к Интернету, USB-порт, веб-браузер, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.microsoft.com2 Гбайт доступного пространства на жестком диске, подключение к Интернету или USB-порт, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.apple.com

СОВМЕСТИМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная N, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6; для получения дополнительной информации по поддерживаемым операционным системам перейдите на веб-сайт http://www.support.hp.com, выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководства пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя, выполните поиск руководства пользователя по имени продукта, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы, дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах см. по адресу http://www.hp.com/go/upd

СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ

512 Мбайт

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ

512 Мбайт

ЖЁСТКИЙ ДИСК

Отсутствует

ЛОТОК ПОДАЧИ БУМАГИ, СТАНДАРТНЫЙ

Лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов,автоподатчик на 50 листов

ЛОТОК ПОДАЧИ БУМАГИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Опциональный третий лоток на 550 листов

ВЫХОДНОЙ ЛОТОК ДЛЯ БУМАГИ, СТАНДАРТНЫЙ

Выходной лоток на 150 листов

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПРИЁМА (ЛИСТОВ)

До 150 листов

ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

Автоматический режим (по умолчанию)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

лоток 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 мм); 16K (195 x 270 мм); 16K (184 x 260 мм); 16K (197 x 273 мм); конверты №10; конверты Monarch; конверты B5; конверты C5; конверты DL; настраиваемый формат; Statement; лотки 2 и 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 мм); 16K (195 x 270 мм); 16K (184 x 260 мм); 16K (197 x 273 мм); настраиваемый формат; A5-R; B6 (JIS)

РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, НЕСТАНДАРТНЫЕ

Лоток 1: от 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм; Лотки 2, 3: от 104,9 x 148,59 до 215,9 x 355,6 мм

ТИПЫ НОСИТЕЛЯ

Бумага (обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, для ценных бумаг, цветная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки

ПЛОТНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ (ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ)

Лоток 1: 60–200 г/м²; лоток 2: дополнительный на 550 листов; лоток 3: 60–120 г/м²

ПЛОТНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ, ПОДДЕРЖКА АПД

От 60 до 120 г/м²

ТИП СКАНЕРА

Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД)

ФОРМАТ ФАЙЛА СКАНИРОВАНИЯ

PDF, JPG, TIFF

РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ СКАНИРОВАНИИ, ОПТИЧЕСКОЕ

До 1200 x 1200 т/д

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОБЛАСТИ СКАНИРОВАНИЯ (ADF)

216 x 356 мм

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОБЛАСТИ СКАНИРОВАНИЯ (АВТОПОДАТЧИК)

102 x 152 мм

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ, A4)

До 29 стр/мин или 46 изображений в минуту

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ СКАНИРОВАНИЯ

750–4000750–4000

ДВУСТОРОННЕЕ СКАНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ АПД

Да

ЕМКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

В стандартной комплектации, 50 листов

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ЦИФРОВОЙ ОТПРАВКИ

Сканирование в электронную почту с поиском адреса в LDAP; сканирование в сетевую папку; сканирование на USB-накопитель; сканирование в Microsoft SharePoint®; сканирование на компьютер с помощью ПО; отправка архива факсов в сетевую папку; отправка архива факсов по электронной почте; отправка факсов на компьютер; включение/отключение факса; быстрая настройка

РЕЖИМЫ ВВОДА ПРИ СКАНИРОВАНИИ

Сканирование, копирование, работа с файлами и электронной почтой с помощью кнопок на передней панели; использование ПО HP Scan и пользовательских приложений с помощью протоколов TWAIN и WIA

СКОРОСТЬ КОПИРОВАНИЯ (ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ)

Цвет:[5]

РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ КОПИРОВАНИИ (ЧЁРНЫЙ ТЕКСТ)

До 600 х 600 точек на дюйм

РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ КОПИРОВАНИИ (ЦВЕТНОЙ ТЕКСТ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

До 600 х 600 точек на дюйм

НАСТРОЙКА УМЕНЬШЕНИЯ/УВЕЛИЧЕНИЯ КОПИЙ

от 25 до 400%

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ, МАКСИМУМ

До 999 копий

РАБОТА С ФАКСАМИ

Да

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ФАКСОВ

33,6 кбит/с[7]

ПАМЯТЬ ФАКСА

До 400 страниц

РАЗРЕШЕНИЕ ФАКСА, ЧЕРНО-БЕЛЫЙ РЕЖИМ (МАКСИМАЛЬНОЕ)

До 300 x 300 т/д (поддержка передачи полутонов)

БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ ФАКСА, МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ

До 120 номеров

РАСПОЛОЖЕНИЯ МНОГОАДРЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ФАКСОВ

119

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение 220 В: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

510 Вт (активное состояние, печать), 7,5 Вт (режим готовности), 0,9 Вт (спящий режим), 0,9 Вт (автоматическое выключение/автоматическое включение по сигналу из сети, включено при поставке), 0,06 Вт (автоматическое выключение/ручное включение), 0,06 Вт (ручное выключение)[11]

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

CECP; соответствие требованиям ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

СОВМЕСТИМОСТЬ С BLUE ANGEL

Да, Blue Angel DE-UZ 205 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP)

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

от 10 до 32,5 °C

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

От 30 до 70 % относительной влажности

АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)

Бесшумный[10]

АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ (РАБОЧИЙ РЕЖИМ, ПЕЧАТЬ)

53 дБ (A)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

HP LaserJet Pro M428fdw; предустановленный тонер-картридж HP LaserJet 59A, черный (ресурс: 3000 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о технической поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными требованиями; кабель питания; телефонный кабель; кабель USB; программное обеспечение для принтера HP доступно по адресу http://www.hp.com/support[14]

КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

Да, 1 кабель USB

ПО В КОМПЛЕКТЕ

Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet

ГАРАНТИЯ

1 год гарантии с ремонтом в сервисном центре. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Для получения сведений об отмеченной наградами службе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе обратитесь к своему поставщику, указанному в договоре, или перейдите на страницу

http://www.hp.com/support (код гарантии: 4E; идентификатор гарантии: A033)