Приложение №1.2 к Техническому

 заданию к Договору № \_\_\_/ПЛП/23

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о требованиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предъявляемых к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории Управляемых компаний ООО «УК Глобал Портс»**

1. **Область применения**
	1. Настоящее Положение устанавливает основные требования к организации допуска и безопасному проведению работ (капитальный и/или текущий ремонт, монтаж, наладка, строительство, модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, возведение/демонтаж объектов, оказание услуг) Подрядчиками на территории Управляемых компаний ООО «УК Глобал Портс» (далее – Заказчики) в части соблюдения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
	2. Локальные нормативные акты Заказчиков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также договоры могут содержать дополнительные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
	3. Настоящее Положение устанавливает требования, дополняющие действующее законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для замены, исправления, либо отмены каких-либо норм действующего законодательства. В случае наличия противоречий между условиями настоящего Положения и действующим законодательством в отношении использования и толкования настоящего Положения, преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства.
	4. Настоящее Положение должно пересматриваться по необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Поводом для полного или частичного пересмотра Положения могут быть:
* изменения законодательства и/или внутренних процедур в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* изменение требований руководства Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* результаты практики применения настоящего Положения.
	1. Настоящее Положение является обязательным для всех работников Управляемых компаний, а также для всех Подрядчиков и привлеченных ими Субподрядных организаций (Субподрядчиков), выполняющих работы на территории Управляемых компаний.
	2. На основании настоящего Положения Управляемые компании разрабатывают собственные Положения о требованиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предъявляемых к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории Управляемых компаний, с учетом местных особенностей.
1. **Термины, определения и сокращения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование термина** | **Определение термина** |
| Терминалы, Управляемые компании | АО «ПКТ», АО «Петролеспорт», АО «УЛКТ», ООО «ВСК», имеющие договоры ЕИО с ООО «УК Глобал Портс». |
| Заказчик | Сторона по договору подряда/договору оказания услуг, для которой выполняются работы/оказываются услуги. Для целей настоящего Положения Заказчиками являются ООО «УК Глобал Портс» или Управляемые компании |
| Инициатор договора | Должностное лицо подразделения Заказчика, назначенное ответственным за оперативный (текущий) контроль его исполнения и обеспечение надлежащего исполнения условий договора. |
| Подрядная организация (Подрядчик) | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший с Заказчиком договор подряда/оказания услуг на территории Заказчика. |
| Субподрядная организация (Субподрядчик) | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, привлекаемое Подрядчиком на основании договора субподряда для исполнения своих обязательств перед Заказчиком. |
| Персонал подрядчика | Постоянные или временные работники Подрядчика (Субподрядчика), задействованные в выполнении работ для Заказчика, основанных на соглашении между работниками и работодателем (Подрядчиком/ Субподрядчиком) о выполнении работниками трудовой функции. |
| Несчастный случай на производстве | Событие, в результате которого работником или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика или Подрядчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть. |
| Авария | Ситуация, связанная с развитием последствий инцидента вследствие конструктивных, технологических или эксплуатационных отклонений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также материальные потери.Применительно к опасным производственным объектам под аварией понимается разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. |
| Акт-допуск | Документ, подтверждающий факт передачи объекта Подрядчику и/или его допуск для проведения работ. |
| Инцидент | Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».Серия событий, которые при различных обстоятельствах могут привести к смерти или травме людей, нанести вред имуществу, репутации или окружающей среде. |
| Пожар  | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| Требования охраны труда | Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. |
| Требования промышленной безопасности | Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. |
| Требования в области охраны окружающей среды | Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды. |
| Требования безопасности на объекте Заказчика | Требования, отраженные в инструкциях, стандартах по организации и производству работ повышенной опасности, утвержденных Заказчиком. |
| Проект организации работ (ПОР) | Организационно-технический документ, определяющий порядок безопасного, последовательного проведения работ с учётом состояния объекта, в отношении которого эти работы проводятся. |
| Объект | Производственные площадки, здания, строения, сооружения, оборудование, машины и механизмы, технические устройства, земельные участки, принадлежащие Заказчика на праве собственности и/или ином законном основании. |
| Приостановка работ | Временный запрет на выполнение работ в случае выявления нарушений в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды до момента их устранения. |
| Работы повышенной опасности | Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников. |
| Первичное совещание | Совещание с участием инициатора договора, специалиста по охране труда и иных специалистов Заказчика и руководителя Подрядчика, организованное с целью объяснить Подрядчику требования Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| ПБ, ОТ и ОС  | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды |

1. **Нормативные ссылки**

В Положении использованы ссылки на следующие документы:

* 1. ПОТ Р 0-152-31.82.03-96. «Правила охраны труда в морских портах»;
	2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
	3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
	4. «Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
	5. Правила по охране труда при работе на высоте (приложение к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
	6. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
	7. Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
	8. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
	9. Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
	10. Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»;
	11. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
	12. Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
	13. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденное Постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 13.01.2003г. №1/29;
	14. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. №37;
	15. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645.
1. **Общие положения**
	1. Настоящее Положение распространяется на Подрядчиков и привлеченных ими Субподрядных организаций (Субподрядчиков), выполняющих работы на территории Заказчика.
	2. Информирование Субподрядчика о требованиях, предъявляемых к ним настоящим Положением, возлагается на Подрядчика.
	3. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за нарушение привлеченным им Субподрядчиком условий и требований настоящего Положения.
	4. Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика по ПБ, ОТ и ОС, указанные в Приложении №1 к настоящему Положению.
	5. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика отстранить, а при необходимости удалить с территории Заказчика любого работника Подрядчика и (или) Субподрядчика за отсутствие документов, подтверждающих квалификацию работника выполняемому виду работы, подтверждающих прохождение необходимого обучения и аттестации (проверки знаний) в области охраны труда, промышленной безопасности, а также за нарушение требований правил безопасного производства работ.
	6. Взаимодействие с Подрядчиками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды происходит посредством осуществления следующих действий:
* включение в договоры требований по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, а также положений об ответственности Подрядчика за невыполнение или ненадлежащее исполнение таких требований;
* проведение вводного инструктажа и первичного совещания с руководителями Подрядчика;
* допуск Подрядчика на объекты Заказчика для выполнения работ/оказания услуг в рамках заключенного договора;
* контроль деятельности Подрядчика;
* прекращение или продление взаимоотношений с Подрядчиком с учетом эффективности работы Подрядчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
	1. Основные принципы взаимодействия с Подрядчиком в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды:
* безопасность персонала Подрядчика не менее приоритетна для ООО «УК Глобал Портс» и Управляемых компаний, чем безопасность собственного персонала;
* требования в области ПБ, ОТ и ОС при выполнении работ/оказании услуг являются существенными условиями договора между Заказчиком и Подрядчиком;
* выполнение работ/оказание услуг Подрядчиком в соответствии с требованиями в области ПБ, ОТ и ОС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Заказчика, а также договором;
* обеспечение контроля за соблюдением работниками Подрядчика требований в области ПБ, ОТ и ОС предусмотренных законодательством РФ, внутренних нормативных документов Заказчика, а также договором, на каждом из этапов выполнения работ/оказания услуг;
* четкое распределение прав и обязанностей в области ПБ, ОТ и ОС между Заказчиком и Подрядчиком на каждом из этапов выполнения работ/оказания услуг.
	1. Инициатор договора при взаимодействии с Подрядчиком осуществляет:
* включение в договор с Подрядчиком требований по ПБ, ОТ и ОС, применимых к деятельности Подрядчика с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг;
* проверку комплектности пакета документов к допуску и оформление допуска (разрешения) на производство работ;
* организацию периодических совещаний с представителями Подрядчика, в том числе по вопросам ПБ, ОТ и ОС;
* координацию взаимодействия в области ПБ, ОТ и ОС между Заказчиком и Подрядчиком.
1. **Включение требований по ПБ, ОТ и ОС в договоры с Подрядчиками**
	1. Заключение договоров о выполнении работ/оказании услуг осуществляется в соответствии с Положением о договорной работе ООО «УК Глобал Портс» и соответствующими Положениями о договорной работе Управляемых компаний.
	2. Договор в обязательном порядке должен содержать информацию о лицах, ответственных за соблюдение требований ПБ, ОТ и ОС как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика.
	3. В случае, если в течение исполнения договора происходит смена ответственного за соблюдение требований ПБ, ОТ и ОС, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и Инициатора договора о данном факте в течение трех календарных дней в письменном виде. В указанном случае должно быть направлено информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью Подрядчика, с указанием нового ответственного лица и его контактных данных.
	4. В Договоры рекомендуется включать стандартные условия (Приложение 6 к настоящему Положению) о соблюдении требований в области ПБ, ОТ и ОС. Штрафы за нарушения в области ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные Приложением 6 к настоящему Положению, могут применяться инициаторами договоров в зависимости от обстоятельств и условий Договора.
2. **Проведение первичного совещания**
	1. Подготовка, организация и проведение первичного совещания с участием инициатора договора, специалиста по охране труда Заказчика и ответственного лица Подрядчика осуществляется после заключения договора с Подрядчиком. Ответственность за своевременное направление уведомления о проведении первичного совещания ответственному лицу Подрядчика с указанием необходимости его участия несет инициатор договора. Уведомление направляется по электронной почте и (или) другими доступными средствами связи.
	2. Минимальный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на первичном совещании, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
	3. При подготовке к первичному совещанию инициатор договора запрашивает у Подрядчика наличие (перечень) дополнительных вопросов в области ПБ, ОТ и ОС для рассмотрения на первичном совещании в целях обеспечения качественного и своевременного исполнения условий договора (схема движения по территории Заказчика, порядок утилизации отходов, порядок подключения электроэнергии, порядок доставки работников Подрядчика на объекты Заказчика и т.д.), для организации их проработки со всеми необходимыми подразделениями Общества.
	4. Инициатор договора на первичном совещании разъясняет Подрядчику порядок получения акта-допуска.
3. **Получение акта-допуска для выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком**
	1. Акты-допуски к работам/услугам на объектах Заказчика должны быть оформлены на всех Подрядчиков, предмет договора с которыми соответствует условиям пункта № 1.1. настоящего Положения.
	2. Согласование акта-допуска проходит в два этапа:

Этап № 1: представитель Подрядчика согласовывает мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ с инициатором договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. После согласования указанных мероприятий инициатор договора распечатывает бланк акта-допуска в двух экземплярах (Приложение № 5 к настоящему Положению), заполняет его и определяет руководителя подразделения Заказчика, на объекте которого будут проводиться работы, для согласования с ним/ними акта-допуска на этапе № 2. Руководитель инициатора договора подписывает два экземпляра акта-допуска по первому этапу, и инициатор договора передает их представителю Подрядчика.

Этап № 2: представитель Подрядчика согласовывает мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ с руководителем подразделения Заказчика, на объекте которого будут проводиться работы, определенного инициатором договора, а также со специалистами по охране труда Общества.

Специалист по охране труда Общества проверяет представленные документы на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в случае отсутствия несоответствий согласовывают свою (профильную) часть акта – допуска.

Руководитель подразделения Заказчика, на объекте которого будут проводиться работы, после согласования соответствующими специалистами подписывает акт-допуск. Подписанный акт-допуск является разрешением на выполнение работ/оказание услуг Подрядчиком.

* 1. В случае выявления при проверке документов некритичных несоответствий требованиям, допускается указать в акте-допуске корректирующие мероприятия и согласовать акт-допуск. В этом случае Подрядчик приступает к выполнению работ/оказанию услуг сразу после выполнения указанных мероприятий, не дожидаясь проверки их исполнения. Выполнение корректирующих мероприятий необходимо проверять при проведении проверок Подрядчика.
	2. Ответственность за регистрацию актов-допусков возлагается на инициатора договора. Акту-допуску присваивается номер и регистрируется в журнале выдачи актов-допусков, согласно Приложению №7 к настоящему Положению. Один экземпляр акта-допуска должен находиться на месте производства работ/оказания услуг Подрядчиком, второй экземпляр хранится у руководителя подразделения Заказчика, на объекте которого будут проводиться работы.
	3. Подрядчик допускается к выполнению только того вида работ/услуг, на которые он получил акт-допуск.
1. **Оценка рисков**
	1. После получения доступа на территорию Заказчика, Подрядчик обязан перед началом производства работ провести оценку рисков предполагаемых работ и заполнить карту оценки рисков (Приложение № 3).
	2. Карта оценки рисков должна быть заполнена представителем подрядной организации. После заполнения карты оценки рисков и утверждения руководителем подрядчика, представитель Подрядчика обязан согласовать карту оценки рисков с инициатором договора и со специалистом по охране труда Заказчика.
2. **Контроль со стороны Заказчика**
	1. В соответствии с договором подряда/оказания услуг Заказчик осуществляет оперативные проверки соблюдения Подрядчиками требований ПБ, ОТ и ОС.
	2. Оперативные проверки осуществляются специалистами по охране труда, инициаторами договоров, руководителями структурных подразделений в рамках исполнения ими должностных обязанностей или в составе комиссии. Регулярность проверок определяется в зависимости от Подрядчика и вида производимых работ, но в любом случае проверки должны проводиться не реже одного раза в неделю.
	3. При проверках оценивается:
* выполнение мероприятий, изложенных в ПОР, ППР;
* организация и производство работ повышенной опасности;
* выполнение условий договора в части соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС;
* наличие обучения работников Подрядчика видам деятельности и регламентам, связанным с производством работ, включая требуемые законодательством Российской Федерации обучение и аттестацию;
* технология производства работ;
* соответствие применяемых технических устройств, транспортных средств, требованиям безопасности.
	1. По результатам проверок составляется акт проверки соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда, и окружающей среды (Приложение № 4 к настоящему Положению) в 2-х экземплярах, которые подписываются представителями Заказчика и Подрядчика. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта проверки, акт подписывается только Заказчиком с указанием в акте об отказе представителя Подрядчика от подписания акта. При несогласии представителя Подрядчика с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.
	2. В акте проверки указывается требование о принятии руководством Подрядчика незамедлительных и достаточных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, а также требование о необходимости информирования Заказчика о проведенной работе по их устранению.
	3. На основании акта проверки инициатор договора принимает решение о необходимости применения штрафных санкций в соответствии с условиями договора и выставлении претензии за нарушение условий договора в области ПБ, ОТ и ОС.
	4. В рамках взаимодействия в области ПБ, ОТ и ОС инициатор договора организует рабочие совещания с Подрядчиком, с участием руководителей Заказчика. Со стороны Подрядчиков приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного инженера/заместителя директора по производству) и руководители подразделений ПБ, ОТ и ОС. Целью данных совещаний является оценка выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований ПБ, ОТ и ОС, рассмотрение результатов расследований инцидентов, а также определение дальнейших мероприятий.
	5. Инициатор договора может организовать данные совещания как индивидуально с каждым из курируемых Подрядчиков, так и с несколькими, выполняющими однотипные (смежные) работы/услуги.
1. **Порядок приостановки работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения**
	1. В случае обнаружения, при проведении работ на Объектах Общества, предпосылок к несчастным случаям, авариям и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Общества и окружающей среде работник, выявивший нарушение обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.
	2. Основания для приостановки работ:
* проведение работ с нарушениями требований в области ПБ, ОТ и ОС, предусмотренных законодательством РФ, внутренними документами Заказчика, а также заключенного договора, создающими потенциальную угрозу безопасности жизни и (или) здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде;
* отсутствие на месте производства работ акта-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда акт-допуск не требуется для указанного вида работ);
* отсутствие на месте производства работ средств пожаротушения и предупредительных знаков безопасности;
* проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными и (или) не прошедшими инструктаж, обучение по охране труда;
* наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом или ином токсическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;
* отсутствие у исполнителей работ, либо неприменение ими спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), необходимых при проведении конкретного вида работ, находящихся в надлежащем состоянии и указанных в акте-допуске;
* использование исполнителями работ СИЗ, инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
* возникновение угрозы безопасности работ, проводимых на открытой территории, при ухудшении погодных условий (гроза, туман, ветер более 15 м/с);
* иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Общества, окружающей среде.
	1. Алгоритм действий по приостановке и возобновлению работ:
		1. Для предотвращения рисков в области ПБ, ОТ и ОС работник, обнаруживший нарушения, требующие приостановки работ, обязан:

а) незамедлительно проинформировать непосредственных исполнителей работ о существующих угрозах, потребовать от них прекратить опасные действия и выйти из зоны возможного поражения (зоны воздействия опасных факторов);

б) довести информацию о наличии оснований для приостановки работ до руководителя работ, а при его отсутствии до работника, ответственного за проведение работ (производителя работ) и потребовать приостановки;

в) в случае отсутствия работника, ответственного за проведение работ (производителя работ) на месте проведения работ, руководителя работ, их неадекватной реакции на полученную информацию или получения отказа приостановить работу работник, инициирующий приостановку работ, по доступным каналам связи или лично сообщает о наличии угроз и отказе приостановить работу руководителю структурного подразделения, на объекте которого проводятся работы;

г) с целью дублирования информации о нарушениях работник обязан сообщить о выявленных нарушениях и приостановке/отказе в приостановке работ своему непосредственному руководителю.

1. При получении информации о нарушениях, требующих приостановки работ, руководитель подразделения, на объекте которого проводятся работы, обязан:

а) совместно с руководителем работ, а при его отсутствии с работником, ответственным за проведение работ (производителем работ) оценить основания и риски приостановки работ и на основании этого принять решение о приостановке или продолжении работ;

б) в случае принятия решения о приостановке работ, отдать распоряжение о немедленной приостановке работ руководителю работ, а при его отсутствии производителю работ и проконтролировать исполнение распоряжения;

в) изъять акт-допуск на время приостановки работ;

г) проинформировать руководителя работ о приостановке работ и условиях, при которых работы могут быть возобновлены;

д) при необходимости в соответствии со ст. 193 ТК РФ потребовать от руководителя работ, а при его отсутствии от производителей работ представить письменное объяснение по фактам нарушений требований законодательства РФ и внутренних документов Общества;

е) в случае принятия решения о продолжении работ потребовать от руководителя работ, а при его отсутствии от производителя работ проведения мероприятий по снижению рисков нарушения ПБ, ОТ и ОС и повышению безопасности исполнителей работ и обеспечить контроль их выполнения.

1. **Заключительные положения**
	1. Настоящее Положение вводится в действие, изменяется и отменяется приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс».
	2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Положения является основанием для привлечения работников Управляющей компании и Управляемых компаний к дисциплинарной ответственности.
	3. При наличии в тексте настоящего Положения ссылки на документ, измененный (замененный) после даты введения в действие настоящего Положения, следует пользоваться последней версией такого документа; в случае если документ, на который сделана ссылка, отменен без замены, соответствующий раздел Положения применяется в части, не затрагивающей данную ссылку.

 **Приложение № 1**

**к Положению**

**ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ПБ, ОТ И ОС**

**1. Введение.**

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ПБ, ОТ и ОС») и требует от Подрядчика обеспечения самых высоких стандартов в области ПБ, ОТ и ОС.

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным образом фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, Заказчик и Подрядчик согласовывают план и сроки устранения таких нарушений.

**2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и договора в области ПБ, ОТ и ОС.**

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства Российской Федерации в области ПБ, ОТ и ОС, а также нормативных актов, действующих на территории выполнения работ/оказания услуг, а также требования в области ПБ, ОТ и ОС в соответствии с условиями настоящего Положения. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в процессе выполнения работ/оказания услуг.

**3. Средства индивидуальной защиты и аптечки для оказания первой помощи работникам.**

3.1. Работники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями Заказчика, и использовать их во время нахождения на рабочей площадке за пределами административных и бытовых помещений. Минимальный перечень спецодежды, спецобуви и СИЗ содержит:

3.1.1. Обувь с жестким или металлическим подноском.

3.1.2. Каска защитная.

3.1.3. Костюм защитный от вредных производственных факторов.

3.1.4. Перчатки (рукавицы).

3.2. Работники, выполняющие работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ.

3.3. Каждое арендуемое помещение Подрядчика, помещение для проживания работников Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

**4. Транспорт Подрядчика.**

4.1. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ (выполнении услуг), должны быть технически исправными, соответствовать требованиям Правил дорожного движения и оборудованы следующим:

4.1.1. Ремнями безопасности для водителя. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

4.1.2. Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными упорами.

4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового транспорта, всесезонными шинами типа M+S для грузового транспорта и автобусов.

4.1.4. Проблесковым маячком.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

4.2.1. Обучение и квалификацию водителей.

4.2.2. Проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных машин.

**5. Обучение персонала.**

5.1. Подрядчик обязан направлять на территорию Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Персонал Подрядчика при нахождении на территории Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний).

**6. Грузоподъемные операции.**

6.1. Эксплуатация кранов должна производиться в соответствии Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

6.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику возможность для ознакомления с отметками о дате проведения испытания техники и оборудования и планируемой дате очередного испытания прежде, чем техника и оборудование будет допущено к эксплуатации на территории Заказчика:

• Частичное техническое освидетельствование – один раз в 12 месяцев

• Полное техническое освидетельствование – один раз в 3 года.

6.3. Съемные грузозахватные приспособления должны быть промаркированы и находиться в исправном состоянии.

6.4. Лицо, ответственное за производство работ подъемными сооружениями, должно проверять правильность установки крана.

**7. Требования к оборудованию Подрядчика.**

7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ/оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ/оказания услуг, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Российской Федерации.

7.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных, запрещается.

7.5. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается представителем Заказчика после устранения выявленных недостатков.

7.6. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС

7.7. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика в письменной форме.

7.8. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

7.9. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Подрядчик возмещает в полном объеме убытки Заказчика, причиненные в результате эксплуатации оборудования с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

**8. Политика Заказчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ.**

8.1. Подрядчик обязан:

8.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

8.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, прибывших на территорию Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не допускать курение на территории Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

8.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика (далее – «Разрешенные вещества»).

**9. Привлечение Субподрядчиков.**

9.1. Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком.

9.2. В случае выявления Заказчиком систематических нарушений Субподрядчиком (третьими лицами) требований в области ПБ, ОТ и ОС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранить Субподрядчика (третьих лиц) от проведения работ на объекте Заказчика.

**Приложение № 2**

**к Положению**

**ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО СОВЕЩАНИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ВОПРОСАМ ПБ, ОТ И ОС ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Тема** |
| 1 | Основные требования, предъявляемые к Подрядчику в области ПБ, ОТ и ОС. Ознакомление со схемой движения по территории Заказчика, контактами оперативной, технической служб и инициатора договора.  |
| 2 | Основные внутренние документы Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС. |
| 3 | Порядок допуска Подрядчика на территорию Заказчика для производства работ.  |
| 4 | Требования, предъявляемые к спецодежде, спецобуви и средствам индивидуальной защиты.  |
| 5 | Требования пожарной безопасности на территории Заказчика, места для курения. |
| 6 | Меры безопасности при проведении отдельных видов работ на территории Заказчика, в том числе повышенной опасности.  |
| 7 | Штрафные санкции за нарушения подрядной организацией требований в области ПБ, ОТ и ОС. |
| 8 | Порядок действий при инцидентах, авариях, несчастных случаях. |
| 9 | Согласование карты оценки рисков. |

**Приложение № 3**

**к Положению**

**Карта Оценки Рисков**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

**«\_\_\_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Место проведения работ (подразделение, участок/причал): |  |
| Дата проведения первичного совещания: |  |
| Дата начала выполнения работ: |  |
| Планируемая дата завершения работ: |  |
| Представитель подрядчика на площадке (должность, ФИО, контактный телефон): |  |
| Представитель заказчика (должность, ФИО, контактный телефон): |  |

**Описание работ**

 **Продолжение приложения № 3**

**ОЦЕНКА РИСКОВ ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наличие опасностей по направлению** | **Да** | **Нет** | **Меры по управлению риском** | **Да** | **Нет** | **Не применимо** | **Комментарии** |
| **Разрешительная (проектная) документация** |  |  | ППР |  |  |  |  |
| ПОС |  |  |  |  |
| Акт-допуск |  |  |  |  |
| РТК |  |  |  |  |
| **Подъемные сооружения** |  |  | Персонал имеет соответствующие удостоверения |  |  |  |  |
| Выделено место проведения работ |  |  |  |  |
| Проводится проверка грузозахватных приспособлений (ГЗП), ГЗП исправны |  |  |  |  |
| Определен способ связи |  |  |  |  |
| Проведено ЧТО, ПТО ПС в соответствии с ФНП |  |  |  |  |
| **Работа на высоте** |  |  | Персонал имеет соответствующие удостоверения |  |  |  |  |
| Наличие и исправность СИЗ |  |  |  |  |
| Исправность подмостей, лесов, лестниц |  |  |  |  |
| Наличие и исправность ограждений, лееров |  |  |  |  |
| **Транспортные операции (управление транспортом)** |  |  | Персонал имеет соответствующие удостоверения |  |  |  |  |
| Персонал ознакомлен со схемой движения |  |  |  |  |
| Исправность транспортного средства |  |  |  |  |
| Соблюдается порядок выпуска транспортного средства на линию |  |  |  |  |
| Использование проблесковых маячков |  |  |  |  |
| Применение ремней безопасности |  |  |  |  |
| **Огневые****работы** |  |  | Персонал имеет соответствующие удостоверения |  |  |  |  |
| Выделено место проведения работ |  |  |  |  |
| Место проведения работ оборудовано средствамипожарной безопасности |  |  |  |  |
| Наличие и исправность СИЗ |  |  |  |  |
| Оборудование, инструмент исправны |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ограниченное****(замкнутое****пространство)** |  |  | Взятие проб на состав газовоздушной среды |  |  |  |  |
| Выставлен наблюдающий |  |  |  |  |
| Вход/выход не загромождён |  |  |  |  |
| Определен способ связи |  |  |  |  |
| Наличие и исправность СИЗ |  |  |  |  |
| **Электробезопасность** |  |  | Персонал имеет соответствующие группы допуска |  |  |  |  |
| Наличие и исправность СИЗ |  |  |  |  |
| Оборудование заземлено, отсутствуют повреждения изоляции |  |  |  |  |
| Электрошкафы и распределительные устройства закрыты, доступ к ним ограничен |  |  |  |  |
| **Земляные работы** |  |  | Идентифицировано расположение подземных коммуникаций |  |  |  |  |
| Откосы укреплены согласно требованиям правил безопасности |  |  |  |  |
| Защитные/сигнальные ограждения |  |  |  |  |
| **Персонал** |  |  | Работники прошли соответствующий мед. Осмотр и допущены к выполнению работ |  |  |  |  |
| Проведены инструктажи по охране труда |  |  |  |  |
| Наличие инструкций по охране труда |  |  |  |  |
| Работники имеют удостоверения о присвоении квалификации согласно выполняемой работе |  |  |  |  |
| Защитная каска, спецодежда, спецобувь, сигнальный жилет |  |  |  |  |
| Другие СИЗ и спецодежда согласно требованиям правил безопасности |  |  |  |  |

**Разработал:**

Представитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

**Согласовано:**

Инициатор договора Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Титков В.А./

(подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист по ОТ Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (фамилия, инициалы)

**Приложение № 4**

**к Положению**

**Акт проверки деятельности подрядчика по соблюдению требований ПБ, ОТ и ОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Место проведения работ (подразделение, участок/причал): |  |
| Реквизиты договора | *№ договора, дата подписания* |
| Инициатор договора | *Должность, Ф.И.О.* |
| Дата проведения проверки | *ДД. ММ. ГГГГ* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание нарушения/замечания | Предложения комиссии (устранить нарушение/приостановить работы/отстранить от работы) | Срок устранения | Ответственный |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(копии документов, запись о проведенной фиксации нарушений способом фотографирования на фотоаппарат, сотовый телефон и иные технические устройства)

Представители Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Титков В.А/

С актом согласен и один экземпляр акта получил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О. представителя Подрядчика)

**Приложение № 5**

**к Положению**

**Акт-допуск**

**для производства строительно-монтажных, ремонтных,**

**монтажных, пуско-наладочных и иных работ**

**сторонними организациями на территории Терминала**

Терминал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование организации наименование стороннейорганизации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Представитель Терминала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

Представитель стороннейорганизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Терминал предоставляет участок (объект):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование участка (объекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для производства на нем:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование работ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

под руководством представителя стороннейорганизации на следующий срок:

начало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата дата

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия,

обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1. | Представить документы, в соответствии с которыми будет проводиться работа: -ППР - проект производства работ, -иная рабочая технологическая документация, -ТУ - технические условия,-Регламент,-иные документы  | До начала работ | Представитель стороннейорганизации  |
| 2. | Обеспечить ограждениями и предупреждающими плакатами (по договоренности сторон)  | До начала работ | Представитель Терминала и/или Представитель стороннейорганизации  |
| 3. | Установить ограждение, выставить предупреждающие плакаты(по договоренности сторон)  | До начала работ | Представитель Терминала и/или Представитель стороннейорганизации  |
| 4. | Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты  | До начала работ  | Представитель стороннейорганизации  |
| 5. | Контролировать наличие ограждения, предупреждающих плакатов | Период ведения работ стороннейорганизацией  | Представитель Терминала, Представитель стороннейорганизации, Специалист по охране труда Терминала |
| 6. | Контролировать наличие ограждения, предупреждающих плакатов  | Период отсутствия ведения работ стороннейорганизацией | Начальники смен Терминала, Представитель Терминала, Специалист по охране труда Терминала |
|  7. | Своевременно информировать сменных работников Терминала о местах проведения работ стороннейорганизацией | Ежесменно | Начальники смен Терминала |
| 8. | Контролировать применение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работниками стороннейорганизации  | Период ведения работ стороннейорганизацией  | Представитель Терминала, Представитель стороннейорганизации, Специалист по охране труда Терминала.  |
| 9. | Обеспечивать согласованность действий между работниками Терминала и работниками стороннейорганизации при совместном производстве работ на участке (объекте) | Период ведения работ стороннейорганизацией  | Представитель Терминала |
| 10. | Контролировать выполнение работ работниками стороннейорганизации безопасными способами и приемами с использованием исправных и соответствующих приспособлений | Период ведения работ стороннейорганизацией  | Представитель Терминала, Представитель стороннейорганизации, Специалист по охране труда Терминала. |
| 11. | При отсутствии технологической документации выполнять работы с применением перегрузочных машин под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ перегрузочными машинами – представителя стороннейорганизации  | По необходимости | Представитель стороннейорганизации  |
| 12. | Иные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ работниками стороннейорганизации |  |  |

**I Этап**

Инициатор договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Рассмотрены и согласованы документы и мероприятия, подготовленные Подрядчиком в рамках допуска к выполнению работ.

**Согласовано:**

Руководитель функционального заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, подпись, Ф.И.О.)

**II Этап**

**Согласовано:**

Руководитель подразделения Терминала\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, подпись, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Терминала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, подпись, Ф.И.О.)

Представитель стороннейорганизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, подпись, Ф.И.О.)

**Примечания:**

1. Акт-допуск оформляется после заключения договора перед началом ведения работ.

2. При необходимости ведения работ после истечения срока действия Акта-допуска издается приказ (распоряжение) о продлении срока действия настоящего Акта-допуска.

**Приложение № 6**

**к Положению**

**Стандартные условия для договоров по ПБ, ОТ и ОС**

1. **Стандартное условие 1:**
	1. Привлечение Подрядчиком/Исполнителем третьих лиц для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком. За действия/бездействия привлеченных третьих лиц Подрядчик/Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами как за свои собственные. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками, а также привлеченными третьими лицами норм действующего законодательства, включая, но не ограничиваясь законодательства об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика;
	2. В случае привлечения Подрядчиком/Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик/Исполнитель обязан включить в заключаемые с указанными лицами договоры условия о соблюдении требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также об ответственности за их несоблюдение, предусмотренные настоящим Договором;
	3. Подрядчик/Исполнитель обязуется соблюдать условия и требования Положения «о требованиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предъявляемых к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории Терминала (далее - Положение), а также требования Заказчика по безопасному движения транспортных средств и пешеходов сторонних организаций и посетителей на территории Заказчика. Подрядчик/Исполнитель признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и ответственности указанного Положения и его Приложений, к отношениям Сторон по настоящему Договору. Значение понятий и терминов, используемых в Положении, определяется в соответствии с принятыми в Положении определениями;
	4. Соблюдение требований указанных выше норм и документов стороны признают существенным условием договора, и в случае их нарушения Подрядчиком/Исполнителем, Заказчик имеет право запретить осуществление работ на территории Заказчика работниками Подрядчика/Исполнителя и/или привлеченными им третьими лицами или отказаться от исполнения договора».
2. **Стандартное условие 2:**

«В случае привлечения своих работников и/или третьих лиц для выполнения дополнительных работ, Подрядчик/Исполнитель обязан:

* + - * Назначить лиц, ответственных за соблюдением работниками Исполнителя и/или привлекаемыми третьими лицами требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности. Копия приказа о назначении ответственных лиц предоставляется Заказчику. В случае, изменения ответственных лиц/лица, Подрядчик/Исполнитель не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица обязуется уведомить Заказчика в письменной форме о данном факте и предоставить приказ о назначении новых ответственных лиц/лица и их контактных данных;
* Обеспечить привлеченных работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). СИЗ должны соответствовать стандартам Заказчика (одежда повышенной видимости, светоотражающий жилет лимонного цвета, ботинки с металлическим или жестким подноском, очки, респиратор и т.д.);
* Иметь в наличии заключение медицинской комиссии при приеме на работу и предъявлять их по требованию Заказчика;
* Обеспечить прохождение привлекаемыми работниками обязательного инструктажа, ознакомление под роспись с внутренними правилами Заказчика;
* Укомплектовать используемые механизмы, транспортные средства и т.д. средствами пожаротушения;
* Незамедлительно извещать Заказчика о несчастных случаях на производстве, авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности;
* Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов».
1. **Стандартное условие 3:**
	1. «В случае нарушений Подрядчиком/Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, установленных в положениях, правилах и инструкциях Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика/Исполнителя уплаты штрафа в размере **5 000,00 (пять тысяч) рублей**. В случае повторного нарушения указанных выше норм, правил и требований Заказчик вправе потребовать от Подрядчика/Исполнителя уплаты штрафа в размере 1**0 000,00 (десять тысяч) рублей»**;
	2. Основанием для предъявления требования об уплате штрафа является «Акт проверки деятельности подрядчика по соблюдению требований ПБ, ОТ и ОС» оформленный согласно Приложению № 4 к Положению.

**Приложение №7**

**к Положению**

**Форма журнала регистрации Актов-допусков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Наименование организации** | **Дата начала производства работ** | **Дата окончания производства работ** | **Краткое описание планируемых работ** | **Ф.И.О. представителя подрядчика** | **Ф.И.О. инициатора договора** | **Регистрационный № Акта-допуска** | **Подпись инициатора договора** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |