Техническое задание НА мониторинг предложений

на поставку Тахеометра SOKKIA NET05AX11.

* + 1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку Тахеометра SOKKIA NET05AX11 или (эквивалент).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД -2/ОКПД-2** | **Наименование товара** | **Единицы измерения** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатом работ, услуг** |
| 1 | 26.51/26.51.12.110 | **Комплект измерительного оборудования на базе электронного тахеометра Sokkia NET05AXII (или эквивалент), в составе:**  **1.Тахеометр со следующими характеристиками:**   |  |  | | --- | --- | | Точность измерения угла одним приёмом | не менее 0,5 сек | | Дальность измерения расстояний в безотражательном режиме | не менее 100 м | | Дальность измерения расстояний на призму | не менее 3500 м | | Дальность измерения расстояний на отражающую пленку | не менее 200 м | | Погрешность измерения расстояний в безотражательном режиме | не более ±1 мм | | Погрешность измерения расстояний на отражающую пленку | не более ±0,5 мм | | Погрешность измерения расстояний на призму | не более ±0,8 мм | | Кратность увеличения зрительной трубы | не менее 30 | | Подсветка зрительной трубы | сетка нитей | | Подсветка панели управления | дисплей, мишени | | Защита от внешних факторов(пыли, воды и тд.) | IP65 | | Рабочая температура | -20…+50◦С | | Внутренняя память | не менее 500 МБ | | Время работы от одного аккумулятора | не менее 4 часов |  1. Два аккумулятора. 2. Защитный чехол. 3. Кейс для хранения и переноски прибора. 4. Кабель для передачи данных. 5. Зарядное устройство для аккумулятора с адаптером. 6. Трегер. | комплект | 1 | Сертификат об утверждении типа средств измерений. Руководство по эксплуатации (на русском языке). Свидетельство о поверке. Год выпуска: не ранее 2021 г. |
| 2 |  | Штатив геодезический для высокоточных приборов | шт. | 1 |  |
| 3 |  | Отражатель цельнометаллический – диаметр: 1,5 дюйма – точность центрирования: 0,013 мм | шт. | 3 |  |
| 4 |  | Окуляр диагональный | шт. | 1 |  |
| 5 |  | Подставка (большая) под отражатель Ø 1,5 дюйма для измерения граней, смещения 25 мм | шт. | 1 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |

Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | 1. Точность измерения угла одним приёмом не менее 0,5 сек. 2. Погрешность измерения расстояний в безотражательном режиме не более ±1 мм. 3. Погрешность измерения расстояний на отражающую пленку не более ±0,5 мм. 4. Погрешность измерения расстояний на призму не более ±0,8 мм. 5. Характеристика лазерного дальномера: красный лазер класс 1 (безопасно для глаз) в соответствии с ГОСТ Р 50723-94 | 1. Руководство по эксплуатации (на русском языке). 2. Сертификат об утверждении типа средств измерений. |
| 2 | 1. Последнее освидетельствование прибора не позднее 3 месяцев. | 1. Свидетельство о поверке. |

1. **Требования предоставления коммерческого предложения:**

### **2.1** Коммерческое предложение должно содержать цену продукции, которая включает в себя:

-стоимость товара (указано по тексту);

-стоимость тары (упаковки), маркировки (указано по тексту).

-все налоги и сборы (указано по тексту).

-транспортные расходы до терминала транспортной компании в г. Владивосток (указано по тексту).

- стоимость комплектации, согласно заявленному техническому заданию (указано по тексту).

**2.2.** Коммерческое предложение предоставляется в денежной единице – российский рубль.

**2.3.** Коммерческое предложение должно содержать срок поставки (изготовление + отгрузка + поставка) продукции в календарных днях.

**2.6**. Срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 6 (шесть) месяцев с момента публикации предложения на торговой площадке.

**2.8** Коммерческое предложение должно содержать реквизиты организации (ИНН, КПП, юридический адрес).

**3. Информация по закупке.**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Требования |
| 1 | Процедура закупки оборудования будет производится на торговой площадке «РОССЭЛТОРГ» |
| 2 | Условия оплаты: 100% в течение 15 рабочих дней с момента поставки всего объема товара. |

1. **Контактная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Чудная Юлия Анатольевна |
| 2 | Электронная почта | e-mail: Zvezda@mail.fes-zvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. (42335) 4-05-20 |
| 4 | Факс | (42335) 4-05-85 |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Инженер-технолог ИКТУ-52 Лопарев Павел Васильевич (5-11-40) доб. 71-45 |